Auto Duck/nl - Audacity Manual

# Auto Duck/nl

### From Audacity Manual

Automatisch onderdrukken
This is a translation in progress to Dutch of Auto Duck.
Automatisch onderdrukken verlaagd het volume van één of meer sporen, als het volume van een gespecificeerd "controlespoor" een bepaald drempelniveau bereikt. Dit kan worden gebruikt om commentaarstemmen te maken voor podcasts of DJ instellingen, voor automatisch afvlakken van de achtergrondmuziek in radioproducties én vertalers kunnen er gebruik van maken om de oorspronkelijke stem uit te zetten, als de vertaling begint.

      Bereikbaar via: Effecten Menu > Automatisch onderdrukken...

## Voorbereiding

Selecteer het/de spo(o)r(en) waarvan u het volume wilt veranderen (bijvoorbeeld een spoor met achtergrondmuziek). Plaats het controlespoor (bijvoorbeeld een gesproken commentaar) er onder. Het controle spoor moet goed worden gesynchroniseerd met de sporen, die worden onderdrukt - u kunt de Tijdschuif gebruiken om de sporen zoals gewenst uit te lijnen. Kies dan "Automatisch Onderdrukken" in het Effecten Menu.

Automatisch Onderdrukken analyseert om te beginnen eerst het controlespoor en past dan het effect toe op het/de geslecteerd(e) spo(o)r(en). Deze tweede fase duurt langer dan de eerste en de geschatte benodigde tijd in de voortgangsbalk is niet altijd even correct. Heb dus geduld terwijl het effect wordt toegepast.

## Grafiek en parameters

Alle parameters voor effecten kunnen worden ingsteld door waarden ervoor in te voeren in de vensters. De grafiek boven de invoervensters is een geschikte visuele representatie van de aangebrachte veranderingen in het volume van het onderdrukte spoor, als Automatisch onderdrukken wordt uitgevoerd. Indien gewenst kunt u de hoeveelheid onderdrukking én de lengte van de vervloeing omhoog/omlaag veranderen door de "controlepunten" (de kleine witte cirkels) in de grafiek te verslepen. Plaats eenvoudig de muis boven een controlepunt en sleep dit in de, door de aanwijspijlen, aangegeven richting.

- Hoeveelheid onderdrukking: De hoeveelheid (standaard: -12 dB) volumeverlaging in het geselecteerde spoor, als een signaal boven het drempelniveau wordt ontdekt.
- Maximale Pauze: Voorkomt te snelle volumeveranderingen, door een tijdspanne in te stellen volgend op de helling naar beneden, die moet worden overbrugd alvorens het volume weer stijgt. Standaard duurt dit 1 seconde, maar afgezien van de instelling zal het volume niet stijgen tenzij de pauze op z'n minst net zolang duurt als tijd van de vervloeing omlaag en omhoog.
- Lengte vervloeing omlaag: De tijdspanne,in de geselecteerde sporen, voor de vervloeing omlaag naar het onderdrukte volume (standaard: 0.5 seconds).
- Lengte vervloeing omhoog: De tijdspanne,in de geselecteerde sporen, voor de vervloeing omhoog naar het onderdrukte volume (standaard: 0.5 seconds).

De "buitenste" en "binnenste" lengtes van de vervloeing passen beide de waargenomen snelheid van de vervloeing aan. Feitelijk controleert de binnenste lengte de tijd, dat het onderdrukte spoor wordt verzacht door de volledige hoeveelheid onderdrukking. Als u met de lengtes van de vervloeing speelt ziet u dit gedemonstreerd in de grafiek.

- Drempel: Het niveau (standaard: -30 dB) dat wordt gebruikt om een signaal op te sporen in het controlespoor.

##### Views

##### Help Location

- Local manual in use
- Internet manual