Compressor/nl - Audacity Manual

# Compressor/nl

### From Audacity Manual

Compressor
This is a work-in-progress translation to Dutch of Compressor.
Door de compressor wordt het volume verlaagd van de harde geluiden, terwijl er met de rustigere niets gebeurd, waardoor het dynamische bereik van het geluid wordt gereduceerd. Eén van de belangrijkste redenen om het dynamische bereik te reduceren is dat zo het geluid, meer dan anders mogelijk was, verder kan worden versterkt zonder dat het wordt afgekapt . Daarom wordt door de Compressor standaard het geluid zoveel mogelijk versterkt na compressie. De resulterende toename van het gemiddelde of RMS niveau kan bruikbaar zijn als audio wordt gespeeld tegen een rumoerige achtergrond, zoals een autoradio, of tijdens een gesprek om een stem van afstand te laten klinken als een van dichtbij.

## Figuur

## Bediening

- Drempel: Geleuiden beneden deze drempel worden ongemoeid gelaten. Geluiden boven deze drempel zorgen ervoor dat de compressor het geluidsniveau verminderd. De verticale positie van de hoek in de figuur wordt erdoor ingesteld (de gele horizontale lijn).??
- Verdeelsleutel: De hoeveelheid compressie die op het geluid wordt toegepast nadat het de drempel is gepasseerd. Hoe hoger de Verdeelsleutel hoe meer de harde delen van het geleuid worden onderdrukt. De Verdeelsleutel stelt de helling in van de figuur boven de hoek (boven de gele horizontale lijn).
- Starttijd: Hoe snel de compressor begint met het verlagen van het volume nadat het boven de drempel is gestegen. Als het volume langzaam verandert, kunt u deze op een hogere waarde instellen. Korte starttijden hebben een snelle aanpassing tot gevolg op plotse, harde geluiden, en maken de volumeveranderingen veel duidelijker voor luisteraars.
- Vervaltijd: Hoe snel de compressor begint met het volume terug te zetten naar 'normaal', nadat het niveau beneden de drempel zakt. Een lange vervaltijd zal leiden tot het verlies van rustige na harde geluiden, maar zullen voorkomen dat het volume te hoog wordt tijdens korte, rustige fragmenten zoals pauzes tijdens praten.
- Aanvullende versterking tot 0 dB na compressie: Krik het resulterende geluid na compressie gelijkmatig op alle volumeniveaus op, zodanig dat het zo hard mogelijk is zonder vervorming. Omdat de compressor werkt door harde delen zachter te laten klinken, zult u dit meestal willen doen. Als deze optie wordt gekozen, zal het effect zijn dat de rustigere delen van het geluid harder klinken maar ook de geluidssterkte in het algemeen.

## Schematisch voorbeeld

Niet-gecomprimeerd: Een eenvoudige sinusgolf die op de helft daalt vanaf 6 dB , om te laten zien hoe sommige compressoren met signalen omgaan. |
Erna: Het deel waar de compressor actief is, is duidelijk te zien aan het begin van het geluid. Als die wordt losgelaten is er nog steeds een invloed te zien op het geluid beneden de drempel, als de verandering van de compressor versterking wegebt en het materiaal langzaam terugkeert tot het normale niveau |

##### Views

##### Help Location

- Local manual in use
- Internet manual