Repair Effect/nl - Audacity Manual

# Repair Effect/nl

### From Audacity Manual

Reparatie-effect
This is a translation to Dutch of Repair.
De Reparatie -effect verwijdert een erg korte selectie van beschadigd of vernield geluid, en vervangt dit door een geschat deel van geluid, gebaseerd op wat er aan beide kanten van de selectie gebeurd. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een tik op een LP te repareren of uitval op een band.

      Te bereiken via: Effect Menu > Repareren

## Vereisten

De Reparatie-effect kan alleen worden gebruikt voor selectiegebieden tot 128 samples lang (voor het meeste geluid slechts enkele duizenden van een seconde). Boven deze lengte word het te moeilijk om in te schatten wat er gebeurd in het deel dat wordt gerepareerd. U krijgt een foutmelding als u teveel geluid selecteert om te repareren. In het algemeen geldt dat hoe korter het geluidsdeel dat u wilt repareren, hoe beter het resultaat.

De Reparatie-effect is ongewoon omdat het vereist dat er geluid is buiten de selectie, aan tenminste één kant van het deel dat wordt gerepareerd. Door dit geluid te bestuderen zal Audacity het slechte deel interpoleren (een inschatting maken). Als het aangrenzende geluid in het spoor erg kort is of zelfs niet bestaat, is er wellicht te weinig informatie voor een interpolatie en verschijnt er een foutmelding. Bijvoorbeeld is het niet mogelijk een gebied te selecteren in een spoor tot 128 samples lang, dit te plakken of te dupliceren in een nieuw, leeg spoor en dan te repareren, omdat er dan aan geen van beide kanten geluid aanwezig is voor een interpolatie.

## Gebruik

1. Selecteer het beschadigde geluidsdeel. Zoom dichtbij in en selecteer alleen het kortst mogelijke stuk geluid dat vervangen moet worden.
2. Selecteer Effecten > Repareren om het geselecteerde geluid te vervangen door het gerepareerde geluid.
3. Zoom weer uit (of pak de hendel op de horizontale schuif en sleep die naar links), klik een paar seconden voor het gebied dat u aan het rapareren was en speel het geluid van daar af om te horen of het gerepareerde geluid nu OK klinkt. Zoniet, klik dan Bewerken > Herstellen en probeer een andere selectie. Kies iets meer geluid aan beide kanten van waar het probleem zich voordoet als de oorspronkelijke schade nog steeds duidelijk is, of minder als het gerepareerde gebied anders klinkt maar nog steeds niet goed.

### Aantekeningen

- Als u een geluidsfragment wilt repareren dat is afgesneden (te hard werd), gebruik eerst Effecten > Versterken... om het hele spoor rustiger te maken. Hierdoor ontstaat meer speelruimte voor Reparatie-effect om in te werken.
- Als slechts één kanaal van een stereospoor beschadigd is, kunt u alleen het betreffende kanaal repareren door te klikken in het Sporen Menu en te kiezen voor "Splits Stereospoor". Nadat het kanaal is gerepareerd kunt u beide kanalen weer samenvoegen met "Stereospoor maken" in het bovenste Sporen Menu.

##### Views

##### Help Location

- Local manual in use
- Internet manual